***Exercicios de Hare:***

* IP: 10.87.202.150
* Mac Address: 20-47-47-FD-CF-51
* Gateway da rede: 10.87.202.129
* Endereço Internet(externo): 10.87.202.150(Preferencial)
* Nome da máquina: DESKTOP-79N0DMC
* TTL -> GW: 255
* TTL máquina: 128

***Desafio: Pesquisa e Definir***

0.0.0.0 = Este endereço é reservado para máquinas que não conhecem o seu endereço IP.

255.255.255.255.255= Este endereço é um IP reservado para as máquinas fazerem broadcast (mensagem que é enviada para todos os sistemas da rede de forma a mostrar a difusão).

127.0.0.1= “localhost“,à localização do sistema que está sendo usado, é atribuído o endereço IP 127.0.0.1 no IPv4, ou ::1 no IPv6, e pode ser usado por aplicações TCP/IP para testarem a comunicação consigo mesmas.